# Tuberías 1 - Explicación

Esta es una manera de conseguir el fondo de tuberías 1:

| Crea un gradiente de 128 x 128 px. (Size/Aspect > ReSize Fast; Gradient > Two-Color)
| Aplica la deformación sinusoidal vertical (4 picos, 5 px de altura). (Distorsions > SineWave U/D)
| Estrecha la imagen a 128 x 64 px. (Size/Aspect > ReSize Smooth)
| Copia la imagen al portapeles. (Edit > Copy)
| Crea una nueva imagen negra de 128 x 128 px. (Color > Erase to Black)
| Pega desde el portapapeles. (Edit > Paste)
| Desplaza la imagen 32 px hacia abajo. (Size/Aspect > Scroll)
| Copia la imagen al portapapeles. (Edit > Copy)
| Gira la imagen 90º. (Size/Aspect > Rotate 90 Clockwise)
| Pega la imagen desde el portapapeles (transparente). (Edit > Paste > Transparent)
| Copia la imagen al portapeles. (Edit > Copy)
| Crea una nueva imagen negra de 256 x 256 px. (Size/Aspect > ReSize Fast; Color > Erase to Black; Color > Negative)
| Pega la imagen desde el portapapeles.
| Gira la imagen 90º.
| Pega la imagen desde el portapapeles.
| Gira la imagen 90º.
| Pega la imagen desde el portapapeles.
| Gira la imagen 90º.
| Pega la imagen desde el portapapeles.
| Aplica el giro sin costuras (Rotate Seamless).
| Recorta la cuarta parte de la imagen.